Rokitno, dnia: 21 lipca 2023r.

KD.042.9.2023

Specyfikacja techniczna dostosowania chodnika w ciągu komunikacyjnym dojścia do urzędu pod kątem wymogów dla osób z ograniczeniami oraz wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiar robót

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa  wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | **ROBOTY BUDOWLANE** |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-31  0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; | 9,65 | m |  |  |
| 2 | KNR 2-31  0812-03-060 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki; | 0,25 | m3 |  |  |
| 3 | KNR 2-31  0805-03-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; | 18,00 | m2 |  |  |
| 4 | KNR 2-31  0805-03-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej; | 20,00 | m2 |  |  |
| 5 | KNR 2-31  0401-02-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 25x3 cm. Kategoria gruntu III-IV; | 2,00 | m |  |  |
| 6 | KNR 2-31  0401-02-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 25x13 cm. Kategoria gruntu III-IV; | 7,65 | m |  |  |
| 7 | KNR 2-31  0402-03-060 | Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - beton B-15; | 0,25 | m3 |  |  |
| 8 | KNR 2-31  0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; | 9,65 | m |  |  |
| 9 | KNR 2-31  0701-01-040 | Separatory parkingowe (ograniczniki) o dł. 0,85 m, np. Szymkowiak lub o równoważnych parametrach; | 22,10 | m |  |  |
| 10 | KNR 2-31  0105-05-050 | Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm; | 38,00 | m2 |  |  |
| 11 | KNR 2-31  0105-06-050 | Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm; | 38,00 | m2 |  |  |
| 12 | KNR 2-31  0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki; | 18,00 | m2 |  |  |
| 13 | KNR 2-31  0511-02-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki; | 20,00 | m2 |  |  |
| 14 | KNR 7-12  0204-01-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania - miejsca dla osób niepełnosprawnych; | 36,00 | m2 |  |  |
| 15 | KNR 7-12  0213-01-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią chlorokauczukową, ogólnego stosowania - miejsca dla osób niepełnosprawnych; | 36,00 | m2 |  |  |
| 16 | KNR 7-12  0213-01-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią chlorokauczukową, ogólnego stosowania – linie rozdzielające miejsca parkingowe o szerokości 2,5m | 137,5 | m2 |  |  |
| 17 | KNR 2-31  0702-01-020 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - w celu oznakowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych | 2,00 | Szt |  |  |
| 18 | KNR 2-31  0703-01-020 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 - znak informacyjny o miejscu parkingowym dla osoby niepełnosprawnej | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |  |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys netto:** |  |  |  |  |

W ramach prac budowlanych wykonawca wyznaczy 11 zwykłych miejsc parkingowych o szerokości 2,5m i długości 5m oraz dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,6 i długości 5m. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zostaną umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie początku biegu pochylni. Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy urzędzie ma na celu osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej w bezpośrednim otoczeniu urzędu, a planowane prace mają uwzględniać przepisy prawa oraz dobre praktyki w zakresie dostępności architektonicznej i mają być na bieżąco konsultowane z osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania